**Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego**

**Część II:**

1. Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem zamówienia jest oznaczenie ciągów komunikacyjnych (schodów) w postaci oznaczeń kontrastowych.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:

1. oznakowanie schodów zewnętrznych

- materiał wykonania żywica epoksydowa oraz laminat poliestrowo-szklany

- wymagana ziarnistość – 16 ziarenek na cm2

- grubość min. 4 mm zlicowane końcówki

- szerokość min. 55 mm

- wysokie właściwości antypoślizgowe, odporność na ścieranie, czynniki atmosferyczne, chemiczne, promieniowanie UV oraz wysoka trwałość, zgodność z normą PN-EN 13501-1+A1 2010

- montaż poprzez klej wulkanizujący lub poliuretanowy kit uszczelniający gwarantujący dokładne przyleganie

- kolor czarny RAL 9005 lub żółty RAL 1023

- ilość 10 metrów bieżących.

2. oznakowanie schodów wewnętrznych

- elastyczna taśma tworzywowa z powłoką mineralną zapewniająca odporność na poślizg

- grubość min. 0,9 mm, szerokość min. 50 mm

- odporność na ścieranie, czynniki atmosferyczne, chemiczne, promieniowanie UV

- powierzchnia mineralna zapewnia wymóg z normą DIN 51130:R13

- kolor RAL – 1023

- montaż przy krawędziach stopni, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego

- ilość 10 metrów bieżących.

Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonanie zamówienia musi być zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie 31.05.2023 r.