**Załącznik nr 1c do zapytania ofertowego**

**Część III**

„Wykonanie i dostawa wycieraczek antypoślizgowych dla osób z problemami w poruszaniu się”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wycieraczki antypoślizgowej dla osób z problemami w poruszaniu się.

Szczegółowe dane techniczne:

1.

- wycieraczka systemowa z wypełnieniem szczotkowym osadzonym w profilach aluminiowych

- odporność na ścierania i wgniatanie

- materiały użyte do produkcji wycieraczki muszą być odporne na korozję i zmiany temperatur

- zastosowanie zewnętrzne

- montaż we wpuście

- rama obwodowa

- wymiary 140 cm x 55 cm

- wpust na głębokość ~ 3,8 cm

- montaż: wycieraczka nie może wystawać ani być zaniżona względem istniejącej posadzki

- ilość 1 sztuka.

2.

-wycieraczka wewnętrzna  
- antypoślizgowa,  
-materiał: guma,  
- kolor: czarny,

- wymiar 90 cm x 150 cm  
- grubość: max 1 cm,  
- wyposażone w pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem,

- ilość 2 sztuki.

Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 15.09.2023 r.